|  |
| --- |
|  江苏越科新材料有限公司造粒车间除尘及废气改造项目招标**招标单位：**江苏越科新材料有限公司**招标内容：**造粒车间除尘及废气改造项目**一、工程概况:**1、工程地点：江苏越科新材料有限公司（江苏东台沿海经济开发区迎宾路75号）2、工程内容及要求：**根据提供的技术及相关图纸要求，完成造粒车间（含中试线）除尘废气安装、芯材车间两台封孔机和三台烫布机废气安装以及废品库的设备供货及安装调试。工程施工完成后，须达到技术协议约定的质量要求。投标人应在投标文件中承诺工程完成后所能达到的处理能力、处理效果达到环评要求，具体详见技术要求。****2.3投标前需参加建设方现场勘察及技术答疑，联系人：温强，电话：13701724536。**1. **投标人要求:**

1、投标人须为注册资本的独立法人，具有建筑机电设备维修安装专业承包三级以上（含三级）资质，有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照复印件并加盖公章）2、投标人应具有行政主管部门颁发的安全生产许可证。3、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。4、无违法和不良行为。**三、承包方式：****本工程施工与设备材料总承**包。按本工程项目招标文件的条件承包本次招标范围的全部工作内容，**含工程设备、材料、运输、保管、吊卸、现场施工、施工机具设备费、税金、保险费、食宿费、措施费如脚手架费用等，及因施工所产生的一切费用和承包人的合理利润均包含在内。****四、投标报价内容：**1、报价方式：报总价及总价优惠价。报价书中须明确主要设备材料的品牌、单价。2、注明增值税专用发票税率。3、注明施工工期。25天内，该项为评标主要因素之一。**五**、**结算付款方式：**可银行承兑汇票结算；合同签订后预付30%合同款，施工完成经验收合格后支付合同款的60%，余款10%作为质量保证金。质保期为：验收合格（双方签字交接验收日）投用之日起12个月。**六、投标的单位提交下列材料：**1、投标单位应具备建筑机电设备维修安装专业承包三级以上（含三级）资质及施工经验。投标书中提供的投标人资质要求应符合上述第二条款投标人资质要求。2、工程不得转包，如被发现转包立即清退出场，并拒付任何费用。3、投标单位应具有相应的施工经验，投标时提供相应的工程业绩。4、所有要求提供的资料必须真实、齐全，如未按要求提供相关资料，所有责任自负。5、提供投标联系人及联系方式。**七、踏勘现场:**各投标单位投标前必须参加建设方组织的现场勘察及答疑会，认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解项目现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标人将不予采纳。**八、项目投标的基本承诺要求：**1、无论投标的过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。2、评标方式：由招标人组织专家公开评标。报批中标单位电话通知具体洽谈时间。3、未中标单位不通知。4、投标文件正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，投标文件副本可以复印。投标文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。装订采用左侧固定装订方式（胶装），不得采用活页装订，投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。**九**、**封套上写明：**招标人的地址、招标人名称、项目名称、投标人全称、投标人地址。投标书一正一副。**十二、联系方式及投标地点：**为最大限度地规避舞弊风险，我公司仅接收密封完好的投标书，不接收采用电子邮件方式等非密封件标书和密封破损的标书（邮递封面及密封件封面必须在显著位置处注明项目“投标书”）；标书在快递封面显著位置处注明该项目名称“造粒车间除尘及废气改造项目”。投标截止日期：**2023年05月10日15:00时**；要求必须封标后，邮寄或送递，邮寄地址：江苏省东台市沿海经济开发区迎宾路75号，联系人：王珊珊（15862612005） **上述招标可在南京化纤官网信息公开招投标里可以下载http://www.viscosefibre.com/xxgk，或越科新材料股份有限公司官网下载http://www.shykfrp.com/about/** |